(module RESC3216X125N (layer F.Cu) (tedit 663BDD19)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.040025 -2.636935 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RESC3216X125N (at 5.12379 2.63695 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.23) (at -1.505 0.0) (size 1.2 1.82) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.23) (at 1.505 0.0) (size 1.2 1.82) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)