(footprint RESC6331X80N (layer F.Cu) (tedit 68255495)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.61 -2.25 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RESC6331X80N (at -0.86 2.25 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.39 0.0) (size 2.44 3.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.39 0.0) (size 2.44 3.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)