(module "RESC6432X50N" (layer F.Cu)
  (descr "PU2512FKGP60U5L")
  (tags "Resistor")
  (attr smd)
  (fp_text reference R** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RESC6432X50N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.75 0 0) (size 1.85 3.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.75 0 0) (size 1.85 3.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model PU2512FKGP60U5L.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
