(footprint RESC6771X124N (layer F.Cu) (tedit 657565A9)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.84 -4.32 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RESC6771X124N (at -0.84 4.32 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.916 0.0) (size 1.84 7.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.916 0.0) (size 1.84 7.45) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)