(module RESCAF80P320X160X60-8N (layer F.Cu) (tedit 637450A4)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.735) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RESCAF80P320X160X60-8N (at 0 2.665) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.875 -1.2) (size 0.97 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.875 -0.4) (size 0.97 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.875 0.4) (size 0.97 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.875 1.2) (size 0.97 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.875 1.2 180) (size 0.97 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.875 0.4 180) (size 0.97 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.875 -0.4 180) (size 0.97 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.875 -1.2 180) (size 0.97 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001))
)
