(module RESCAV80P400X210X65-10N (layer F.Cu) (tedit 68F4AA03)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.175 -4.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RESCAV80P400X210X65-10N (at 12.605 4.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.0 -2.05) (size 0.58 1.02) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.075 -1.2) (size 1.07 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.075 -0.4) (size 1.07 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.075 0.4) (size 1.07 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.075 1.2) (size 1.07 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.0 2.05) (size 0.58 1.02) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.075 1.2) (size 1.07 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.075 0.4) (size 1.07 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.075 -0.4) (size 1.07 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.075 -1.2) (size 1.07 0.48) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)