(module RESCAXE64P320X160X70-10N (layer F.Cu) (tedit 6614134F)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.175 -3.175 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.86 -1.345) (size 0.95 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.86 -0.64) (size 0.95 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.86 0.0) (size 0.95 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -0.86 0.64) (size 0.95 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -0.86 1.345) (size 0.95 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.86 1.345 180.0) (size 0.95 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 0.86 0.64 180.0) (size 0.95 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 0.86 0.0 180.0) (size 0.95 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 0.86 -0.64 180.0) (size 0.95 0.28) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 0.86 -1.345 180.0) (size 0.95 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)