(module RESCAXE80P320X160X70-8N (layer F.Cu) (tedit 64707ED8)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5524) (layer F.SilkS))
  (fp_text value YC164-JR-074K7L (at 0 2.775) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.885 -1.24) (size 0.9 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.885 -0.4) (size 0.9 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.13))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.885 0.4) (size 0.9 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.13))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.885 1.24) (size 0.9 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.885 1.24 180) (size 0.9 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.885 0.4 180) (size 0.9 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.13))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.885 -0.4 180) (size 0.9 0.53) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.13))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.885 -1.24 180) (size 0.9 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
)
