(module RES_ERA2AEB333X (layer F.Cu) (tedit 64A5B189)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.032 -1.1564 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RES_ERA2AEB333X (at 5.096 1.1564 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.512 0.0) (size 0.475 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 0.512 0.0) (size 0.475 0.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)