(module Connector_RJ:RJ45_Amphenol_RJHSE538X-02 (layer F.Cu) (tedit 627BD991)
  (descr "Shielded, 2 LED, 2 Ports, http://www.amphenolinfocom.eu/NavData/Drawings/RJHSE-538X-02-REVC.pdf")
  (tags "RJ45 8p8c dual ethernet cat5")
  (fp_text reference REF** (at 11.43 8.89) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RJ45_Amphenol_RJHSE538X-02 (at 11.43 10.795) (layer F.Fab))
  (pad 19 thru_hole circle (at 21.846 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 20.83 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 19.814 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 18.798 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 22.862 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 15.75 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 16.766 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.782 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 12.45 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 26.17 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 23.88 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 14.74 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.42 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 8.13 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.01 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -3.3 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH-1 thru_hole circle (at -4.57 0.89) (size 2.3 2.3) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH-2 thru_hole circle (at 27.43 0.89) (size 2.3 2.3) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 25.66 -2.54) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -2.79 -2.54) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.112 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.048 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.016 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.096 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.064 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.032 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_RJ.3dshapes/RJ45_Amphenol_RJHSE538X-02.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
