(module Connector_RJ:RJ45_Amphenol_RJHSE538X (layer F.Cu) (tedit 627BCD41)
  (descr "Shielded, 2 LED, https://www.amphenolcanada.com/ProductSearch/drawings/AC/RJHSE538X.pdf")
  (tags "RJ45 8p8c ethernet cat5")
  (fp_text reference REF** (at 3.56 8.89) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RJ45_Amphenol_RJHSE538X (at 3.56 10.795) (layer F.Fab))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.42 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 8.13 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.01 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -3.3 6.6) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH-1 thru_hole circle (at -4.57 0.89) (size 2.3 2.3) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH-2 thru_hole circle (at 11.69 0.89) (size 2.3 2.3) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 9.91 -2.54) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -2.79 -2.54) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.112 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.048 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.016 1.78) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.096 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.064 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.032 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_RJ.3dshapes/RJ45_Amphenol_RJHSE538X.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
