(module RJE741886110 (layer F.Cu) (tedit 64713E8F)
  (descr RJE741886110-1)
  (tags Connector)
  (fp_text reference J** (at -4.445 -4.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RJE741886110 (at -4.445 -4.6) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 2.54) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -8.89 2.54) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 3.455 -9.4) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -12.345 -9.4) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 np_thru_hole circle (at -10.16 -6.35) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 np_thru_hole circle (at 1.27 -6.35) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model RJE741886110.stp
    (offset (xyz -4.439999990538268 4.599999835547473 16.15999960471332))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
