(module easyeda2kicad:RJ45-TH_RJHSE538002 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.89) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RJ45-TH_RJHSE538002 (at 0 4.89) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad EH1 thru_hole circle (at 16.01 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad EH2 thru_hole circle (at -16.01 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad A8 thru_hole circle (at 4.34 -0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A7 thru_hole circle (at 5.36 0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A6 thru_hole circle (at 6.38 -0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A5 thru_hole circle (at 7.40 0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A4 thru_hole circle (at 8.42 -0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A3 thru_hole circle (at 9.44 0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A2 thru_hole circle (at 10.46 -0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A1 thru_hole circle (at 11.48 0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B8 thru_hole circle (at -11.44 -0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B7 thru_hole circle (at -10.42 0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B6 thru_hole circle (at -9.40 -0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B5 thru_hole circle (at -8.38 0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B4 thru_hole circle (at -7.36 -0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B3 thru_hole circle (at -6.34 0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B2 thru_hole circle (at -5.32 -0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B1 thru_hole circle (at -4.30 0.89 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad "" thru_hole circle (at 14.23 3.43) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -14.23 3.43) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/RJHSE538002/RJHSE538002.3dshapes/RJ45-TH_RJHSE538002.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.920 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)