(module "RJHSE5E80" (layer F.Cu)
  (descr "RJHSE5E80-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -3.555 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -3.555 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RJHSE5E80" (at -3.555 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.020 -1.78) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.030 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.050 -1.78) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -4.060 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5.080 -1.78) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -6.090 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.110 -1.78) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 4.575 -0.89) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -11.685 -0.89) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 np_thru_hole circle (at 2.795 2.54) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 np_thru_hole circle (at -9.905 2.54) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (model RJHSE5E80.stp
    (at (xyz -0.13740157517861 -0.056299210533382 0.11259842106676))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
