(module easyeda2kicad:RES-SMD_BD1.4-L3.5-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-SMD_BD1.4-L3.5-1 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 1.40 0.00 0.00) (size 1.20 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.40 0.00 0.00) (size 1.20 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/RJM74P0204 F 2 T 10K/RJM74P0204 F 2 T 10K.3dshapes/RES-SMD_BD1.4-L3.5-1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)