(module "RKJXT1F42001" (layer F.Cu)
  (descr "RKJXT1F42001")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RKJXT1F42001" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.500 7.8) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.000 6.98) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.860 3.75) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.800 1.5) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.800 -1.5) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.500 -7.8) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.000 -5.78) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.500 -7.8) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.800 -1.5) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.800 1.5) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -3.800 1.5) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model RKJXT1F42001.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
