(module "RKJXV1224005" (layer F.Cu)
  (descr "RKJXV1224005-2")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at -8.440 -2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -8.440 -2.5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RKJXV1224005" (at -8.440 -2.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.405 -7.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -15.055 -7.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -15.055 2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.405 2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 np_thru_hole circle (at -4.430 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 np_thru_hole circle (at -13.030 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at 0.000 -2.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A3 thru_hole circle (at 0.000 -5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at -6.230 -11.23) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at -8.730 -11.23) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B3 thru_hole circle (at -11.230 -11.23) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model RKJXV1224005.stp
    (at (xyz -0.34094487588237 0.097637796026515 0.0059055120456876))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
