(module "RLB0914681KL" (layer F.Cu)
  (descr "RLB0914-681KL-2")
  (tags "Inductor")
  (fp_text reference L** (at 2.500 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.500 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RLB0914681KL" (at 2.500 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (model RLB0914-681KL.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
