(module easyeda2kicad:RELAY-TH_RMIH-SS-XXXXM (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_RMIH-SS-XXXXM (at 0 7.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -11.75 -3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 2 thru_hole circle (at 8.25 -3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 3 thru_hole circle (at 11.75 3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 4 thru_hole circle (at -11.75 3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/RMIH-SS-124DMF/RMIH-SS-124DMF.3dshapes/RELAY-TH_RMIH-SS-XXXXM.wrl"
		(offset (xyz 1.410 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)