(module "RRJ45R08P2007" (layer F.Cu)
  (descr "R-RJ45R08P-2007-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 4.445 -12.15) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 4.445 -12.15) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RRJ45R08P2007" (at 4.445 -12.15) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 thru_hole circle (at 0.000 -0.01) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at 1.270 -2.55) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A3 thru_hole circle (at 2.540 -0.01) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at 3.810 -2.55) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A5 thru_hole circle (at 5.080 -0.01) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A6 thru_hole circle (at 6.350 -2.55) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A7 thru_hole circle (at 7.620 -0.01) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A8 thru_hole circle (at 8.890 -2.55) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at 8.890 -9.15) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at 7.620 -6.61) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B3 thru_hole circle (at 6.350 -9.15) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at 5.080 -6.61) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at 3.810 -9.15) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at 2.540 -6.61) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at 1.270 -9.15) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at 0.000 -6.61) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -1.270 -15.5) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 10.160 -15.5) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -3.395 -9.65) (size 2.500 2.500) (drill 1.58) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 12.285 -6.35) (size 2.500 2.500) (drill 1.58) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH5 thru_hole circle (at -4.060 -4.07) (size 2.500 2.500) (drill 1.58) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH6 thru_hole circle (at 12.950 -0.04) (size 2.500 2.500) (drill 1.58) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH7 thru_hole circle (at -4.060 -20.07) (size 2.500 2.500) (drill 1.58) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH8 thru_hole circle (at 12.950 -20.07) (size 2.500 2.500) (drill 1.58) (layers *.Cu *.Mask))
  (model R-RJ45R08P-2007.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
