(module "RRJ45R08PB000" (layer F.Cu)
  (descr "R-RJ45R08P-B000-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 3.570 1.845) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 3.570 1.845) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RRJ45R08PB000" (at 3.570 1.845) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.210 1.210) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.020 1.78) (size 1.210 1.210) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.040 -0) (size 1.210 1.210) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.060 1.78) (size 1.210 1.210) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.080 -0) (size 1.210 1.210) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.100 1.78) (size 1.210 1.210) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.120 -0) (size 1.210 1.210) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.140 1.78) (size 1.210 1.210) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -2.780 4.32) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 9.920 4.32) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -4.560 0.76) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 11.700 0.76) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model R-RJ45R08P-B000.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
