(module "RRJ45R10PB000" (layer F.Cu)
  (descr "R-RJ45R10P-B000-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -5.715 -7.59) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -5.715 -7.59) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RRJ45R10PB000" (at -5.715 -7.59) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.270 -2.54) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.540 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.810 -2.54) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.350 -2.54) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.620 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -8.890 -2.54) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -10.160 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -11.430 -2.54) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at 0.000 -8.89) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at -11.430 -8.89) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 2.035 -11.94) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at -13.465 -11.94) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (model R-RJ45R10P-B000.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
