(module easyeda2kicad:RES-ADJ-TH_L88.0-W16.0_RS60N1219A04 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.629999999999999) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-ADJ-TH_L88.0-W16.0_RS60N1219A04 (at 0 9.620000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -43.75 -1.87 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 2 thru_hole circle (at -43.75 -5.63 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 3 thru_hole circle (at 43.75 -1.87 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 4 thru_hole circle (at -43.75 1.88 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 5 thru_hole circle (at -43.75 5.62 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 6 thru_hole circle (at 43.75 1.88 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 7 thru_hole circle (at -25.85 0.00 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 25.85 0.00 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/RS60N1219A04/RS60N1219A04.3dshapes/RES-ADJ-TH_L88.0-W16.0_RS60N1219A04.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)