(module "RT424615" (layer F.Cu)
  (descr "RT424615-2")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 12.150 -3.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 12.150 -3.6) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RT424615" (at 12.150 -3.6) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 11 thru_hole circle (at 20.300 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 15.260 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 25.340 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 20.300 -7.5) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 15.260 -7.5) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 25.340 -7.5) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at 0.000 -7.5) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model RT424615.stp
    (at (xyz 0.4763779677744 0.14960629733529 0.0078740158653635))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
