(footprint "RTW0024H" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tags "INA1620RTWT ")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0 unlocked) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RTW0024H (at 0 0 unlocked) (layer F.Fab))
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0 unlocked) (layer F.Fab))
  (pad "1" smd rect (at -1.899999 -1.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -1.899999 -0.750001 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -1.899999 -0.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at -1.899999 0.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at -1.899999 0.750001 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "6" smd rect (at -1.899999 1.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "7" smd rect (at -1.25 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "8" smd rect (at -0.750001 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "9" smd rect (at -0.25 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "10" smd rect (at 0.25 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "11" smd rect (at 0.750001 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "12" smd rect (at 1.25 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "13" smd rect (at 1.899999 1.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "14" smd rect (at 1.899999 0.750001 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "15" smd rect (at 1.899999 0.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "16" smd rect (at 1.899999 -0.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "17" smd rect (at 1.899999 -0.750001 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "18" smd rect (at 1.899999 -1.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "19" smd rect (at 1.25 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "20" smd rect (at 0.750001 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "21" smd rect (at 0.25 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "22" smd rect (at -0.25 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "23" smd rect (at -0.750001 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "24" smd rect (at -1.25 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "25" smd rect (at 0 0) (size 2.7 2.7) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "V" thru_hole circle (at 0 -1.1) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "V" thru_hole circle (at -1.1 0) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "V" thru_hole circle (at 0 0) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "V" thru_hole circle (at 1.1 0) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "V" thru_hole circle (at 0 1.1) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
)
