(module easyeda2kicad:PDFN3333-8_L3.1-W3.2-P0.65-LS3.4-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.53) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PDFN3333-8_L3.1-W3.2-P0.65-LS3.4-BL (at 0 5.53) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.98 1.53 180.00) (size 0.40 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.32 1.53 180.00) (size 0.40 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.33 1.53 180.00) (size 0.40 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.98 1.53 180.00) (size 0.40 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.98 -1.53 180.00) (size 0.40 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.32 -1.53 180.00) (size 0.40 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.33 -1.53 180.00) (size 0.40 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.98 -1.53 180.00) (size 0.40 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -0.00 -0.33 0.00) (size 2.60 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/RU30L40M2/RU30L40M2.3dshapes/PDFN3333-8_L3.1-W3.2-H0.8-P0.65.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.060 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)