(module easyeda2kicad:RELAY-TH_8P-L20.2-W9.8-P7.62 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_8P-L20.2-W9.8-P7.62 (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -8.89 -3.81 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -8.89 3.81 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.27 3.81 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.27 -3.81 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 3.81 3.81 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 8.89 -3.81 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 8.89 3.81 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/RY5W-K/RY5W-K.3dshapes/RELAY-TH_8P-L20.2-W9.8-P7.62.wrl"
		(offset (xyz -0.050 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)