(module RESC5025X65N (layer F.Cu) (tedit 62604FEA)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.91 -1.95 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RESC5025X65N (at -0.16 1.95 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.38 0.0) (size 1.07 2.72) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 2.38 0.0) (size 1.07 2.72) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)