(module Resistor_SMD:R_Array_Convex_4x1206 (layer F.Cu) (tedit 62A1F6EF)
  (descr "Chip Resistor Network, ROHM MNR34 (see mnr_g.pdf)")
  (tags "resistor array")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value R_Array_Convex_4x1206 (at 0 3.5) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd rect (at 1.5 0.66) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.5 2) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.5 -2) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.5 -0.66) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.5 0.66) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.5 -0.66) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.5 2) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 -2) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_Array_Convex_4x1206.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
