(module Rotation_test_footprint (layer F.Cu) (tedit 61B70555)
  (attr smd)
  (fp_text reference "Roration Test" (at 0 -2.935) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 2.935) (layer F.SilkS))
  (pad 6 smd rect (at 1.19 -0.95 270) (size 0.59 1.34) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.19 0) (size 1.34 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.19 0.95 90) (size 0.59 1.34) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.19 0.95 180) (size 1.34 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.19 0) (size 1.34 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.19 -0.95) (size 1.34 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
