(module easyeda2kicad:LED-SMD_L3.2-W2.8_S2-2835WOA-1W (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED-SMD_L3.2-W2.8_S2-2835WOA-1W (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 0.97 0.00 180.00) (size 2.10 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.97 0.00 180.00) (size 1.20 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/S2-2835WOA-1W/S2-2835WOA-1W.3dshapes/LED-SMD_L3.2-W2.8_S2-2835WOA-1W.wrl"
		(offset (xyz 0.220 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)