(module S25FL128SAGNFI000 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.8735 -1.905) (size 0.8636 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.8735 -0.635) (size 0.8636 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.8735 0.635) (size 0.8636 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.8735 1.905) (size 0.8636 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.8735 1.905) (size 0.8636 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.8735 0.635) (size 0.8636 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.8735 -0.635) (size 0.8636 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.8735 -1.905) (size 0.8636 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 4.7498 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
