(module easyeda2kicad:CONN-SMD_S3B-PH-SM4-TB-LF-SN (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.77) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_S3B-PH-SM4-TB-LF-SN (at 0 6.77) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 2.00 2.77 0.00) (size 1.00 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 2.77 0.00) (size 1.00 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -2.00 2.77 0.00) (size 1.00 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 0 smd rect (at 4.43 -2.77 0.00) (size 1.50 3.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 0 smd rect (at -4.43 -2.77 0.00) (size 1.50 3.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/S3B-PH-SM4-TB(LF)(SN)/S3B-PH-SM4-TB(LF)(SN).3dshapes/CONN-SMD_PH2.00-WS-3P.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.020 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)