(module easyeda2kicad:CONN-TH_3P-P3.96_S3P-VH-LF-SN (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_3P-P3.96_S3P-VH-LF-SN (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole circle (at 3.96 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(pad 1 thru_hole rect (at -3.96 0.00 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7999964))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/S3P-VH(LF)(SN)/S3P-VH(LF)(SN).3dshapes/CONN-TH_3P-P3.96_S3P-VH-LF-SN.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -4.950 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)