(module easyeda2kicad:CONN-SMD_S4B-PH-SM4-TB-LF-SN (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.99) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_S4B-PH-SM4-TB-LF-SN (at 0 6.99) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 3.00 2.99 0.00) (size 1.00 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.00 2.99 0.00) (size 1.00 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.00 2.99 0.00) (size 1.00 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.00 2.99 0.00) (size 1.00 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -5.35 -2.99 0.00) (size 1.80 3.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 5.35 -2.99 0.00) (size 1.80 3.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/S4B-PH-SM4-TB(LF)(SN)/S4B-PH-SM4-TB(LF)(SN).3dshapes/CONN-SMD_PH2.00-WS-4P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.050 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)