(module "S6B-XH-SM4-TB" (layer F.Cu)
  (descr "S6B-XH-SM4-TB")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at -0.606 3.836) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.606 3.836) (layer F.Fab))
  (fp_text value "S6B-XH-SM4-TB" (at -0.606 3.836) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -6.25 -1.425 0) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.75 -1.425 0) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.25 -1.425 0) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.25 -1.425 0) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.75 -1.425 0) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 6.25 -1.425 0) (size 1.3 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -9.45 5.375 0) (size 1.8 3.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 9.45 5.375 0) (size 1.8 3.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model S6B-XH-SM4-TB_LF__SN_.stp
    (at (xyz 0.0047244093432201 -0.11220472065483 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
