(module S9B-PH-SM4-TB (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.9553) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_S9B-PH-SM4-TB_JST (at 0 -2.9553) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -7.999999 -2.9553) (size 0.9906 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.000001 -2.9553) (size 0.9906 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -4 -2.9553) (size 0.9906 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.000001 -2.9553) (size 0.9906 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -2.9553) (size 0.9906 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.000001 -2.9553) (size 0.9906 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 4 -2.9553) (size 0.9906 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 6.000001 -2.9553) (size 0.9906 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 7.999999 -2.9553) (size 0.9906 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -10.35 2.794701) (size 1.6002 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 10.35 2.794701) (size 1.6002 3.5052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
