(module SAMESKY_CPG-42-TH-TR (layer F.Cu) (tedit 680A53EB)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.675 -2.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMESKY_CPG-42-TH-TR (at 10.2 2.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 2.2 2.2) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)