(module SAMESKY_UJ32-C-H-G-SMT-4-P24-TR-68 (layer F.Cu) (tedit 682FF616)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.075 -7.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMESKY_UJ32-C-H-G-SMT-4-P24-TR-68 (at 17.34 -5.885 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -6.65 0.0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.65 0.0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH1 thru_hole oval (at -4.52 -2.95) (size 1.0 1.8) (drill oval 0.5 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 4.52 -2.95) (size 1.0 1.8) (drill oval 0.5 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G1 smd rect (at -3.575 -3.775) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G2 smd rect (at 3.575 -3.775) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A1 smd rect (at -3.075 -3.775) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at 3.075 -3.775) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd rect (at -2.25 -3.775) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd rect (at -1.75 -3.775) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd rect (at -1.25 -3.775) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -3.775) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -3.775) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -3.775) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -3.775) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at 1.25 -3.775) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 smd rect (at 1.75 -3.775) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 smd rect (at 2.25 -3.775) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd rect (at 3.0 -2.525) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 smd rect (at 2.5 -2.525) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 smd rect (at 2.0 -2.525) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd rect (at 1.5 -2.525) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at 1.0 -2.525) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd rect (at 0.5 -2.525) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd rect (at -0.5 -2.525) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at -1.0 -2.525) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at -1.5 -2.525) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 smd rect (at -2.0 -2.525) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 smd rect (at -2.5 -2.525) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd rect (at -3.0 -2.525) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 8.5 2.5) (layer F.Fab))
  (fp_arc (start -5.82 2.3) (end -5.82 2.8) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.82 2.8) (end 5.82 2.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.82 2.3) (end 5.32 2.3) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.32 2.3) (end 5.32 1.75498) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.82000000839 1.75498044262) (end 5.45636 1.41181) (angle -43.3411) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.02000044555 1.0000005) (end 5.45636 0.588191) (angle 86.6841) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.82000142695 0.24501999371) (end 5.32 0.245019) (angle -43.3412) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.32 0.245019) (end 5.32 -0.2202) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.81999806141 -0.220207023931) (end 5.59273 -0.665569) (angle -62.9656) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.3200009627 -1.20000030058) (end 4.78557 -1.47273) (angle 215.928) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.34020577864 -1.70000172796) (end 4.3402 -1.2) (angle -62.9652) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.3402 -1.2) (end -4.3402 -1.2) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.34020752393 -1.69999887789) (end -4.78557 -1.47273) (angle -62.9656) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.32000144903 -1.19999880058) (end -5.59273 -0.665566) (angle 215.928) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.81999846204 -0.220203778638) (end -5.32 -0.2202) (angle -62.9652) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.32 -0.2202) (end -5.32 0.245019) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.82000252505 0.245019557378) (end -5.45636 0.588191) (angle -43.3411) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.02000044555 1.0000005) (end -5.45636 1.41181) (angle 86.6841) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.8199989103 1.75498000629) (end -5.32 1.75498) (angle -43.3412) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.32 1.75498) (end -5.32 2.3) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)