(module SAMTEC_FTSH-105-01-F-D-RA-K (layer F.Cu) (tedit 625644D1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.5 -8.715 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_FTSH-105-01-F-D-RA-K (at 10.47 3.665 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 02 thru_hole circle (at 0.0 1.27) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 03 thru_hole circle (at -1.27 0.0) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 04 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 05 thru_hole circle (at -2.54 0.0) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 06 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 07 thru_hole circle (at -3.81 0.0) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 08 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 09 thru_hole circle (at -5.08 0.0) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
)