(module SAMTEC_FTSH-105-01-L-D-K (layer F.Cu) (tedit 696668DB)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.21 -4.425 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_FTSH-105-01-L-D-K (at 11.855 4.425 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 thru_hole rect (at -2.54 0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 thru_hole circle (at -2.54 -0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 thru_hole circle (at -1.27 0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 thru_hole circle (at -1.27 -0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 05 thru_hole circle (at 0.0 0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 06 thru_hole circle (at 0.0 -0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 07 thru_hole circle (at 1.27 0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 08 thru_hole circle (at 1.27 -0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 09 thru_hole circle (at 2.54 0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -0.635) (size 1.06 1.06) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)