(module SAMTEC_FTSH-105-01-L-DV-007 (layer F.Cu) (tedit 62A069F3)
  (fp_text reference REF** (at -0.254 -5.315) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_FTSH-105-01-L-DV-007 (at 0 5.295) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.035 -2.54 270) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.035 -2.54 270) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.035 -1.27 270) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.035 -1.27 270) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.035 0 270) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.035 0 270) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.035 1.27 270) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.035 2.54 270) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.035 2.54 270) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
