(module SAMTEC_FTSH-105-01-L-DV-K (layer F.Cu) (tedit 65151CC6)
  (descr "translated Allegro footprint")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.931 -4.681 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_FTSH-105-01-L-DV-K (at 12.065 5.145 0) (layer F.Fab))
  (pad 05 smd rect (at 0.0 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 06 smd rect (at 0.0 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 07 smd rect (at 1.27 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 08 smd rect (at 1.27 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 09 smd rect (at 2.54 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 2.54 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 01 smd rect (at -2.54 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 smd rect (at -2.54 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 smd rect (at -1.27 2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 smd rect (at -1.27 -2.035) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)