(module SAMTEC_IPBS-104-01-XX-D (layer F.Cu) (tedit 6333E3FE)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.35) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_IPBS-104-01-XX-D (at 0 6.096) (layer F.Fab))
  (pad 01 thru_hole rect (at -6.285 2.82) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 02 thru_hole circle (at -2.095 2.82) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 03 thru_hole circle (at 2.095 2.82) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 04 thru_hole circle (at 6.285 2.82) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 05 thru_hole circle (at -6.285 -2.82) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 06 thru_hole circle (at -2.095 -2.82) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 07 thru_hole circle (at 2.095 -2.82) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 08 thru_hole circle (at 6.285 -2.82) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
)
