(module SAMTEC_MMCX-J-P-H-ST-TH1 (layer F.Cu) (tedit 67595C5D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.635 -3.175 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_MMCX-J-P-H-ST-TH1 (at 12.7 3.175 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.348 1.348) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S3 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.348 1.348) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.348 1.348) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.348 1.348) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.348 1.348) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)