(module SAMTEC_MTMM-120-05-S-D-230 (layer F.Cu) (tedit 671043DE)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -17.825 -4.62 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_MTMM-120-05-S-D-230 (at -4.49 4.6 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 thru_hole rect (at -19.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 thru_hole circle (at -19.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 thru_hole circle (at -17.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 thru_hole circle (at -17.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 05 thru_hole circle (at -15.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 06 thru_hole circle (at -15.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 07 thru_hole circle (at -13.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 08 thru_hole circle (at -13.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 09 thru_hole circle (at -11.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -11.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at -9.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -9.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -5.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -5.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at -3.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at -3.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at -1.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at -1.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at 1.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at 1.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at 3.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at 3.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 thru_hole circle (at 5.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 thru_hole circle (at 5.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 thru_hole circle (at 7.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 thru_hole circle (at 7.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 thru_hole circle (at 9.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 thru_hole circle (at 9.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 thru_hole circle (at 11.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 thru_hole circle (at 11.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 thru_hole circle (at 13.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 thru_hole circle (at 13.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 thru_hole circle (at 15.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 thru_hole circle (at 15.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 thru_hole circle (at 17.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 thru_hole circle (at 17.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 thru_hole circle (at 19.0 1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 thru_hole circle (at 19.0 -1.0) (size 1.24 1.24) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)