(module SAMTEC_TSM-103-01-L-DV (layer F.Cu) (tedit 61F28156)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.965) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_TSM-103-01-L-DV (at 0 5.945) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 2.54 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.54 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.54 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.54 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
