(module SAMTEC_TSM-103-02-SM-SV (layer F.Cu) (tedit 65B1272F)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -4.825 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_TSM-103-02-SM-SV (at 10.795 4.805 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 smd rect (at 2.54 1.46) (size 1.27 3.43) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 smd rect (at -0.0 -1.46) (size 1.27 3.43) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 smd rect (at -2.54 1.46) (size 1.27 3.43) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)