(module SAMTEC_TSM-104-02-L-DV-P (layer F.Cu) (tedit 65A9A837)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.905 -5.965 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_TSM-104-02-L-DV-P (at 10.16 5.945 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 smd rect (at 3.81 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 smd rect (at 3.81 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 smd rect (at 1.27 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 smd rect (at 1.27 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 05 smd rect (at -1.27 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 06 smd rect (at -1.27 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 07 smd rect (at -3.81 -2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 08 smd rect (at -3.81 2.475) (size 1.27 3.68) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)