(module SAMTEC_UMPT-05-02.5-X-V-S-W-M-TR (layer F.Cu) (tedit 695237B4)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.825 -5.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SAMTEC_UMPT-05-02.5-X-V-S-W-M-TR (at 10.32 5.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 smd rect (at 4.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 smd rect (at 2.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 smd rect (at 0.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 thru_hole circle (at 8.8 1.2) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole circle (at 8.8 -0.8) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3 thru_hole circle (at -8.8 1.7) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH4 thru_hole circle (at -8.8 -0.3) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 smd rect (at -2.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 05 smd rect (at -4.0 0.0) (size 1.25 3.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)